# Upute za rad

Nosite akumulatorsku svjetiljku držeći za ručku/postolje (5).

Glava svjetiljke (1) postaje vruća tijekom rada. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi prije izravnavanja ili transporta.

Uključenu akumulatorsku svjetiljku ne ostavljajte bez nadzora.

Akumulatorska svjetiljka zatreperit će tri puta kratko prije isključivanja zbog prazne aku-baterije.

## Pričvršćivanje akumulatorske svjetiljke

Pomoću kuke (4) i magneta (8) akumulatorsku svjetiljku možete pričvrstiti na prikladne predmete.

U svakom slučaju provjerite je li položaj stabilan i postoji li dovoljan razmak od zapaljivih predmeta osjetljivih na toplinu.

Izbjegavajte ogrebotine na osjetljivim površinama.