# Іске қосу

Аккумулятор салған болса, аккумуляторлық шам жұмысқа дайын болады.

##

Тұтқа/тіректі (5) және қажет болса, ілгекті (4) туралап, аккумуляторлық шамды орналастырыңыз. Тіректің тұрақтылығына және жылуға сезімтал және тұтанғыш заттардан жеткілікті арақашықтықтың болғанына көз жеткізіңіз.

Шам бастиегін (1) тұтқасынан/тірегінен (5) әртүрлі позицияларға бұрауға болады.

Нұсқау: аккумуляторлық шамды B суретінде көрсетілген күйде пайдалануға болмайды. Аккумуляторлық шам құлауы және қатты қызып кетуі мүмкін.

##

Жарық ауыстырып-қосқышы (2) | Функция
--- | ---
1× басу | Аккумуляторлық шамды қосу, төмен жарықтық
2× басу | Аккумуляторлық шамды қосу, орташа жарықтық
3× басу | Аккумуляторлық шамды қосу, толық жарықтық
4× басу | Аккумуляторлық шамды өшіру
ұзақ басу | Аккумуляторлық шамды өшіру

##

Егер жұмыс температурасы рұқсат етілген шамадан асып кетсе, акккумуляторлық шам өшіп қалады. Әрі қарай пайдалану үшін акккумуляторлық шамды суыту керек.