# Wskazówki dotyczące pracy

Lampę akumulatorową należy przenosić, trzymając ją za uchwyt/stopkę (5).

Głowica lampy (1) nagrzewa się podczas pracy. Pozostawić lampę akumulatorową do ostygnięcia przed zmianą jej pozycji lub transportem.

Włączonej lampy akumulatorowej nie wolno pozostawiać bez nadzoru.

Na krótko przed tym, zanim lampa akumulatorowa wyłączy się z powodu rozładowanego akumulatora, zamiga trzykrotnie.

## Zamocowanie lampy akumulatorowej

Za pomocą haka (4) i magnesów (8) można zamocować lampę akumulatorową na odpowiednich do tego celu przedmiotach.

W każdym przypadku należy sprawdzić stabilność pozycji oraz zapewnić właściwą odległość od przedmiotów wrażliwych na ciepło oraz łatwopalnych.

Uważać, aby nie zarysować delikatnych powierzchni.