# 기계 시동

충전 랜턴은 배터리가 삽입되었을 때 작동 가능한 상태가 됩니다.

##

손잡이/받침판 (5) 및 필요 시 후크 (4) 를 펼쳐서 충전 랜턴의 위치를 잡으십시오. 안정적인 상태인지 그리고 열에 민감한 물체 및 가연성 물체와 간격이 충분히 떨어져 있는지 확인하십시오.

랜턴 헤드 (1) 는 손잡이/받침판 (5) 에서 여러 위치로 회전시킬 수 있습니다.

지침: 층전 랜턴을 그림 B 에 표시된 위치에서 사용해서는 안 됩니다. 충전 랜턴이 쓰러지거나 과열될 수 있습니다.

##

라이트 스위치 (2) | 기능
--- | ---
1회 누름 | 충전 랜턴 전원 켜기, 최소 밝기
2회 누름 | 충전 랜턴 전원 켜기, 중간 밝기
3회 누름 | 충전 랜턴 전원 켜기, 최대 밝기
4회 누름 | 충전 랜턴 전원 끄기
길게 누름 | 충전 랜턴 전원 끄기

##

허용되는 작동 온도를 넘어가면 충전 랜턴이 꺼집니다. 계속해서 사용하려면 충전 랜턴의 열을 식히십시오.