# Індикація стану заряду акумулятора на акумуляторному ліхтарі

Відображається наступна інформація.

Світлодіод | Значення
--- | ---
Свічення зеленим кольором 3× | Рівень заряду ≈ 75–100 %
Свічення зеленим кольором 2× | Рівень заряду ≈ 40–75 %
Свічення зеленим кольором 1× | Рівень заряду ≈ 15–40 %
Блимання зовнішнього світлодіода | Рівень заряду ≈ 0–15 %
Блимання середнього світлодіода | Помилка акумуляторного ліхтаря Зверніться у сервісну майстерню Bosch.
Блимання всіх світлодіодів | Акумулятор або акумуляторний ліхтар за межами діапазону робочої температури Дайте акумулятору та акумуляторному ліхтарю охолонути.