# Darbo patarimai

Akumuliatorinį prožektorių neškite už rankenos / atraminės kojelės (5).

Prožektoriaus galvutė (1) veikdama įkaista. Prieš nukreipdami ar transportuodami akumuliatorinį prožektorių, palaukite, kol jis atvės.

Įjungto akumuliatorinio prožektoriaus nepalikite be priežiūros.

Prieš išsijungiant akumuliatoriniam prožektoriui dėl išsikrovusio akumuliatoriaus, jis sumirksi 3×.

## Akumuliatorinio prožektoriaus tvirtinimas

Kabliu (4) ar magnetais (8) galite pritvirtinti akumuliatorinį prožektorių prie tinkamų objektų.

Bet kuriuo atveju patikrinkite, ar ta padėtis yra stabili ir ar išlaikytas pakankamas atstumas iki šilumai jautrių ir degių objektų.

Jautrius paviršius saugokite nuo subraižymo.