# Tehniskie parametri

Akumulatora apgaismošanas lampa | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Nominālā ieejas jauda | W | 17
Apgaismošanas ilgums, apt.A)B) | min./Ah | 70
Maks. kopējā gaismas plūsma.B) | lm | 2100
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +40
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V…W-.D)
Ieteicamās uzlādes ierīcesE) |  | AL 18…D)

A)

  pie maksimālā spožuma (bez atlikušā laika pietumšošanas režīmā)

B)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

D)

  kā arī POWER FOR ALL System akumulatori un uzlādes ierīces

E)

  Minētās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.