# Вказівки щодо роботи

Носіть акумуляторний ліхтар за ручку/ніжку (5).

Головка ліхтаря (1) під час роботи нагрівається. Дайте акумуляторному ліхтарю охолонути перед виправленням або транспортуванням.

Не залишайте увімкнений акумуляторний ліхтар без нагляду.

Незадовго до вимикання акумуляторного ліхтаря через розряджений акумулятор він блимає тричі.

## Кріплення акумуляторного ліхтаря

За допомогою гака (4) і магнітів (8) можна кріпити акумуляторний ліхтар до придатних предметів.

Перевіряйте завжди стійкість положення та достатню відстань до чутливих до тепла та займистих предметів.

Уникайте подряпин на чутливих поверхнях.