# Tekniske data

Akku-lampe | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominel optagen effekt | W | 17
Lystid, ca.A)B) | min/Ah | 70
Samlet lysstrøm, maks.B) | lm | 2100
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 … +40
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V…W-.D)
Anbefalede ladereE) |  | AL 18…D)

A)

  ved fuld lysstyrke (uden restdriftstid i dæmpet tilstand)

B)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

D)

  samt akkuer og ladere i POWER FOR ALL-systemet

E)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.