# Tööjuhised

Kandke akulampi käepidemest/tugijalast (5).

Valgustipea (1) kuumeneb töötamisel . Laske akulambil enne joondamist või transportimist jahtuda.

Ärge jätke sisselülitatud akulampi järelevalveta.

Veidi enne akulambi tühja aku tõttu väljalülitamist vilgub see 3×.

## Aulambi kinnitamine

Akulambi saate konksu (4) ja magneti (8) abil kinnitada sobivatele esemetele.

Kontrollige igal juhul asukoha stabiilsust ja piisavat vahekaugust soojustundlikest ning süttivatest esemetest.

Vältige tundlike pindade kriimustamist.