# Arbeitshinweise

Tragen Sie die Akku-Leuchte am Handgriff/Standfuß (5).

Der Leuchtenkopf (1) wird im Betrieb heiß. Lassen Sie die Akku-Leuchte abkühlen, bevor Sie sie ausrichten oder transportieren.

Lassen Sie die eingeschaltete Akku-Leuchte nicht unbeaufsichtigt.

Kurz bevor sich die Akku-Leuchte wegen eines leeren Akkus ausschaltet, blinkt sie 3×.

## Akku-Leuchte befestigen

Mit dem Haken (4) und den Magneten (8) können Sie die Akku-Leuchte an geeigneten Gegenständen befestigen.

Prüfen Sie in jedem Fall die Position auf Stabilität und ausreichend Abstand zu wärmeempfindlichen und entzündlichen Gegenständen.

Vermeiden Sie Kratzer auf empfindlichen Oberflächen.