# Indicador do nível de carga da bateria da lanterna sem fio

São exibidas as seguintes informações:

LED | Significado
--- | ---
Luz permanente 3× verde | Nível de carga ≈ 75–100 %
Luz permanente 2× verde | Nível de carga ≈ 40–75 %
Luz permanente 1× verde | Nível de carga ≈ 15–40 %
Luz intermitente LED do meio | Nível de carga ≈ 0–15 %
Luz intermitente LED do meio | Erro na lanterna sem fio Contacte o serviço de apoio ao cliente Bosch.
Luz intermitente todos os LEDs | Bateria ou lanterna sem fio fora da fora da faixa de temperatura de serviço Deixe a bateria e a lanterna sem fio arrefecer.