# Технички податоци

Батериски светилки | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 JA1 300‎
Номинален напон | V= | 18
Номинална јачина | W | 17
Времетраење на светлото, околуA)B) | min/Ah | 70
Макс. вкупен светлосен флуксB) | Во | 2100
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
дозволена околна температура при работаC) и при складирање | °C | –20 … +40
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V…W-.D)
Препорачани полначиE) |  | AL 18…D)

A)

  при целосна осветленост (без преостанатото време на работа во режим на затемнување)

B)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 2.0Ah.

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

D)

  како и батерии и полначи од системот POWER FOR ALL

E)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.