# Priežiūra ir valymas

- Norėdami transportuoti ar sandėliuoti, iš akumuliatorinio prožektoriaus išimkite akumuliatorių. Netikėtai paspaudus šviesos jungiklį, iškyla perkaitimo ir gaisro pavojus.

Akumuliatoriniam prožektoriui techninės priežiūros nereikia, jame nėra dalių, kurias reiktų keisti ar atlikti techninę priežiūrą.

Akumuliatorinio prožektoriaus plastiko stiklą, kad jo nepažeistumėte, valykite sausu, minkštu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių.

Jei šviesos šaltinis yra pažeistas, reikia pakeisti visą akumuliatorinį prožektorių.