# Указания за работа

Носете акумулаторната лампа за ръкохватката/опорния крак (5).

Светлинната глава (1) се нагорещява при работа. Оставете акумулаторната лампа да се охлади преди да я подравнявате или транспортирате.

Не оставяйте включената акумулаторна лампа без надзор.

Малко преди да се изключи поради празна акумулаторна батерия, лампата ще мигне 3 пъти.

## Закрепване на акумулаторната лампа

С куката (4) и магнитите (8) можете да закрепите акумулаторната лампа на подходящи предмети.

Проверявайте винаги позицията за стабилност и достатъчно разстояние до топлочувствителни и запалими предмети.

Избягвайте надрасквания върху чувствителни повърхности.