# Τεχνικά στοιχεία

Φακός μπαταρίας | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 JA1 300‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ονομαστική ισχύς | W | 17
Διάρκεια φωτισμού, περίπουA)B) | min/Ah | 70
Συνολική φωτεινή ροή, μέγ.B) | lm | 2.100
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +40
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V…W-.D)
Συνιστώμενοι φορτιστέςE) |  | AL 18…D)

A)

  σε περίπτωση πλήρους φωτεινότητας (χωρίς υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας στη λειτουργία μειωμένης έντασης φωτισμού)

B)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

D)

  Καθώς μπαταρίες και φορτιστές του συστήματος POWER FOR ALL

E)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Η απόδοση των χρωμάτων των φωτιζόμενων αντικειμένων μπορεί να αλλοιωθεί.