# Teknik veriler

Akülü fener | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 JA1 300‎
Anma gerilimi | V= | 18
Giriş gücü | W | 17
Aydınlatma süresi, yak.A)B) | dak/Ah | 70
Toplam ışık akısı, maks.B) | lm | 2100
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +40
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V…W-.D)
Tavsiye edilen şarj cihazlarıE) |  | AL 18…D)

A)

  Tam parlaklıkta (karartılmış modda kalan çalışma süresi olmadan)

B)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 2.0Ah ile ölçülmüştür.

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

D)

  ve POWER FOR ALL sistemindeki aküler ve şarj cihazları

E)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.