# Указания по применению

Переносите аккумуляторный фонарь за рукоятку/опорную стойку (5).

Во время работы головка фонаря (1) нагревается. Дайте фонарю остыть, прежде чем устанавливать или переносить его.

Не оставляйте включенный аккумуляторный фонарь без присмотра.

Незадолго до того, как фонарь выключится из-за разряженного аккумулятора, он трижды мигнет.

## Закрепление аккумуляторного фонаря

С помощью крючка (4) и магнитов (8) аккумуляторный фонарь можно закреплять на подходящих для этого предметах.

Всегда проверяйте фонарь на устойчивость его положения и достаточное расстояние от термочувствительных и (легко)воспламеняющихся предметов.

Не допускайте появления царапин на чувствительных поверхностях.