# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius ant akumuliatorinio prožektoriaus

Rodoma ši informacija:

LED | Reikšmė
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žalias | Įkrovos būklė ≈ 75–100 %
Šviečia nuolat 2× žalias | Įkrovos būklė ≈ 40–75 %
Šviečia nuolat 1× žalias | Įkrovos būklė ≈ 15–40 %
Mirksi išorinis LED | Įkrovos būklė ≈ 0–15 %
Mirksi vidurinis LED | Akumuliatorinio prožektoriaus klaida Susisiekite su Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Mirksi visi LED | Akumuliatorius arba akumuliatorinis prožektorius yra už darbinės temperatūros intervalo ribų Palaukite, kol akumuliatorius ir akumuliatorinis prožektorius atvės.