# Çalıştırma

Akülü fener, akü takıldığında çalışmaya hazırdır.

##

Kulpu/destek ayağını (5) ve gerekirse kancayı (4) katlayın ve akülü feneri yerleştirin. Sabit bir stand ve ısıya duyarlı ve yanıcı nesnelerden yeterli mesafe olduğundan emin olun.

Fener başı (1) kulp/destek ayağı (5) içinde farklı konumlara döndürülebilir.

Not: Akülü fener resimde B gösterilen konumda kullanılmamalıdır. Akülü fener düşebilir ve aşırı ısınabilir.

##

Işık anahtarı (2) | Fonksiyon
--- | ---
1× tıklama | Akülü feneri açın, düşük parlaklık
2× tıklama | Akülü feneri açın, orta parlaklık
3× tıklama | Akülü fenerin açılması, tam parlaklık
4× tıklama | Akülü fenerin kapatılması
uzun süreli tıklama | Akülü fenerin kapatılması

Enerjiden tasarruf etmek için akülü feneri sadece kullanırken açın.

##

İzin verilen işletim sıcaklığının aşılması halinde akülü fener kendiliğinden kapanır. Kullanmaya devam etmeden önce akülü fenerin soğumasını bekleyin.