# Konserwacja i czyszczenie

- Przed planowanym transportem lub przechowywaniem należy wyjąć akumulator z lampy akumulatorowej. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika światła istnieje niebezpieczeństwo przegrzania i spowodowania pożaru.

Lampa akumulatorowa jest bezobsługowa i nie zawiera żadnych części wymagających wymiany lub konserwacji.

Plastikową szybkę lampy akumulatorowej należy czyścić za pomocą miękkiej i suchej szmatki, aby zapobiec uszkodzeniom. Nie stosować żadnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

W przypadku uszkodzenia źródła światła należy wymienić całą lampę akumulatorową.