# Uvedení do provozu

S nasazeným akumulátorem je svítilna připravena k provozu.

##

Vyklopte rukojeť/stojan (5) a podle potřeby hák (4) a nastavte správnou polohu akumulátorové svítilny. Dbejte na stabilní postavení a dostatečnou vzdálenost od tepelně citlivých a vznětlivých předmětů.

Hlavu svítilny (1) lze v rukojeti/stojanu (5) otáčet do různých poloh.

Upozornění: Akumulátorová svítilna se nesmí používat v poloze znázorněné na obrázku B. Akumulátorová svítilna se může převrhnout nebo přehřát.

##

Spínač světla (2) | Funkce
--- | ---
1× stisknout | Zapnutí akumulátorové svítilny, nízký jas
2× stisknout | Zapnutí akumulátorové svítilny, střední jas
3× stisknout | Zapnutí akumulátorové svítilny, plný jas
4× stisknout | Vypnutí akumulátorové svítilny
dlouze stisknout | Vypnutí akumulátorové svítilny

##

Při překročení přípustné provozní teploty se akumulátorová svítilna vypne. Pro další použití nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout.