# Аккумуляторлық шамдағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Төмендегі ақпарат көрсетіледі:

Жарық диоды | Мағынасы
--- | ---
Үздіксіз жарық 3× жасыл | Заряд деңгейі ≈ 75–100 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл | Заряд деңгейі ≈ 40–75 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл | Заряд деңгейі ≈ 15–40 %
Сыртқы жарық диодының жыпылықтауы | Заряд деңгейі ≈ 0–15 %
Ортаңғы жарық диодының жыпылықтауы | Аккумуляторлық шам қатесі Bosch қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Барлық жарық диодының жыпылықтауы | Аккумулятор немесе аккумуляторлық шам жұмыс температураларының диапазонынан тыс Аккумулятор мен аккумуляторлық шамды суытыңыз.