# بدء التشغيل

عند استخدام المركم يكون المصباح العامل بمركم جاهزًا للتشغيل.

##

قم بفرد المقبض اليدوي/قدم الارتكاز (5) والمشبك عند اللزوم (4) وقم بضبط موضع المصباح العامل بمركم. احرص على وقوف المصباح بشكل ثابت ووجود مسافة كافية بينه وبين الأشياء الحساسة للحرارة والقابلة للاشتعال.

يمكن إدارة رأس المصباح (1) من المقبض اليدوي/قدم الارتكاز (5) إلى أوضاع مختلفة.

إرشاد: لا يجوز استخدام المصباح العامل بمركم في الوضع المبين في الصورة B. قد يتعرض المصباح العامل بمركم للسقوط أو السخونة المفرطة.

##

مفتاح الضوء (2) | الوظيفة
--- | ---
الضغط مرة واحدة | تشغيل المصباح العامل بمركم، شدة الإضاءة المنخفضة
الضغط مرتين | تشغيل المصباح العامل بمركم، شدة الإضاءة المتوسطة
الضغط ثلاث مرات | تشغيل المصباح العامل بمركم، شدة إضاءة كاملة
الضغط أربع مرات | إطفاء المصباح العامل بمركم
الضغط لفترة طويلة | إطفاء المصباح العامل بمركم

##

في حالة تجاوز درجة حرارة التشغيل المسموح بها ينطفئ المصباح العامل بمركم. لمزيد من الاستخدام دع المصباح العامل بمركم يبرد.