# Technické údaje

Akumulátorová svítilna | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 JA1 300‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Jmenovitý příkon | W | 17
Doba svícení ccaA)B) | min/Ah | 70
Celkový světelný tok max.B) | lm | 2 100
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 … +40
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V…W-.D)
Doporučené nabíječkyE) |  | AL 18…D)

A)

  Při plném jasu (bez zbývající doby chodu ve ztlumeném režimu)

B)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

D)

  a akumulátory a nabíječky systému POWER FOR ALL

E)

  Následující nabíječky nejsou kompatibilní s akumulátorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Barvy osvětlených objektů mohou být zkreslené.