# Ingebruikname

Met geplaatste accu is de acculamp gereed voor gebruik.

##

Klap de handgreep/standvoet (5) en indien nodig de haak (4) uit en richt de acculamp. Let erop dat de lamp stabiel staat en voldoende afstand heeft tot warmtegevoelige en ontvlambare voorwerpen.

De lampkop (1) kan in de handgreep/standvoet (5) in verschillende posities worden gedraaid.

Aanwijzing: De acculamp mag niet worden gebruikt in de positie die op afbeelding B te zien is. De acculamp kan omvallen en oververhit raken.

##

Lichtschakelaar (2) | Functie
--- | ---
1× drukken | Acculamp inschakelen, lage helderheid
2× drukken | Acculamp inschakelen, gemiddelde helderheid
3× drukken | Acculamp inschakelen, maximale helderheid
4× drukken | Acculamp uitschakelen
lang drukken | Acculamp uitschakelen

##

Bij overschrijding van de toegestane gebruikstemperatuur wordt de acculamp uitgeschakeld. Laat vóór verder gebruik de acculamp afkoelen.