# 제품 사양

충전 랜턴 | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
품번 |  | ‎3 603 JA1 300‎
정격 전압 | V= | 18
소비 전력 | W | 17
조명 시간, 약A)B) | min/Ah | 70
전체 광속 최대B) | lm | 2100
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +40
권장하는 배터리 |  | PBA 18V…W-.D)
권장하는 충전기E) |  | AL 18…D)

A)

  최대 밝기에서(감광 모드일 때 잔여 작동 시간 미포함)

B)

  배터리 PBA 18V 2.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  및 충전용 배터리와 POWER FOR ALL 시스템의 충전기

E)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

조명을 받은 개체는 컬러가 다르게 보일 수 있습니다.