# Указания по технике безопасности для аккумуляторных фонарей

Прочтите все указания и инструкции по тех‌нике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

- Осторожно обращайтесь с аккумуляторным фонарем. Аккумуляторный фонарь генерирует много тепла и нуждается в охлаждении окружающим воздухом. Закрытый аккумуляторный фонарь может загореться сам или вызвать воспламенение других предметов.Результатом этого станет пожар.

- Извлеките аккумулятор из фонаря перед транспортировкой и хранением. Существует риск перегрева и возгорания, если случайно активировать выключатель света.

Выдерживайте минимальное расстояние между аккумуляторным фонарем и освещаемыми поверхностями и предметами. При меньшем расстоянии возможно возгорание освещаемых предметов.

| ВНИМАНИЕ! Не смотрите долго на световой луч. Оптическое излучение может повредить глаза.

- Не направляйте луч света на людей или животных. Световой луч негативно влияет на зрение и может повредить глаза.

- После автоматического выключения аккумуляторного фонаря больше не нажимайте на выключатель.Аккумулятор может быть поврежден.Убедитесь, что аккумулятор и аккумуляторный фонарь остыли, прежде чем опять включать аккумуляторный фонарь.

- При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться.Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за по‌мо‌щью к врачу. Вытекающая аккумуля‌торная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

- Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- Защищайте неиспользуемый аккуму‌ля‌тор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других ма‌лень‌ких металлических предметов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумуля‌тора может привести к ожогам или пожару.

- Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого замыкания.

| Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

- Заряжайте аккумуляторные батареи только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.

- Используйте аккумулятор только в изделиях изготовителя или изделиях системы POWER FOR ALL. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

| Не устанавливайте аккумуляторный фонарь вблизи имплантантов и прочих медицинских аппаратов, напр., кардиостимуляторов и инсулиновых насосов. Магнит аккумуляторного фонаря создает поле, которое может воздействовать на работу имплантантов и медицинских аппаратов.

- Держите аккумуляторный фонарь вдали от магнитных носителей данных и от приборов, чувствительных к магнитному полю. Действие магнитов может приводить к невосполнимой потере данных.

- Не закрепляйте аккумуляторный фонарь с помощью крепежных магнитов выше головы. Падение чревато травмами.

- Проверьте, насколько крепежный магнит в состоянии длительное время выдерживать аккумуляторный фонарь. Падение чревато травмами.

- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.

- Не давайте детям пользоваться аккумуляторным фонарем. Дети без присмотра могут ослепить себя или других людей.