# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Quand l’interrupteur Marche/Arrêt est actionné à moitié ou complètement, l’indicateur d’état de charge indique pendant quelques secondes le niveau de charge de l’accu.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 75–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 40–75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 15–40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | 0–15 %

Le clignotement rapide des 3 LED de l’indicateur d’état de charge indique que la protection contre les surcharges est entrée en action. Quand seule la LED médiane se met à clignoter rapidement, c’est que la température de l’accu ou de l’outil électroportatif est en dehors de la plage de températures admissibles.Laissez refroidir l’accu et l’outil électroportatif.