# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivno število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 0–2000
Število udarcevA) | min–1 | 0–5400
Energija posameznega udarca v skladu z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Vpenjalni sistem |  | SDS plus
Najv. premer vrtanja |  |
Beton | mm | 16
Jeklo | mm | 13
Les | mm | 25
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V...W-.
Priporočeni polnilniki |  | AL 18...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.