# Tehnički podaci

Akumulatorski udarna bušilica |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 0–2000
Broj udaracaA) | min–1 | 0–5400
Jačina pojedinačnog udarca prema EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Prihvat alata |  | SDS plus
Maks. promjer bušenja |  |
Beton | mm | 16
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 25
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjači |  | AL 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.