# Înlocuirea mandrinei

## Montarea/Demontarea mandrinei cu coroană dinţată

Pentru a lucra cu scule fără SDS-plus (de exemplu, burghie cu tijă cilindrică), trebuie să montezi o mandrină corespunzătoare (o mandrină cu coroană dinţată sau o mandrină rapidă, disponibilă ca accesoriu).

### Montarea mandrinei cu coroană dinţată (consultă imaginea B)

- Curăţă capătul de introducere al tijei de prindere (18) şi gresează-l uşor.
- Introdu mandrina cu coroană dinţată (17) prin rotirea tijei de prindere (18) în sistemul de prindere a accesoriilor până când se blochează automat.
- Verifică blocarea trăgând de mandrina cu coroană dinţată (17).