# Wymiana uchwytu wiertarskiego

## Wkładanie/wyjmowanie zębatego uchwytu wiertarskiego

Aby możliwe było zastosowanie narzędzi robo‌czych bez systemu SDS plus (np. wierteł cylindrycznych), należy zamontować odpowiedni uchwyt wier‌tarski (zębaty lub szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, osprzęt).

### Wkładanie zębatego uchwytu wiertarskiego (zob. rys. B)

- Końcówkę trzpienia mocującego (18) należy oczyścić i lekko nasmarować.
- Włożyć zębaty uchwyt wiertarski (17) z trzpieniem mocującym (18) w uchwyt narzędziowy, obracając go aż do samoczynnego zaryglowania.
- Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za zębaty uchwyt wiertarski (17).