# Tekniske data

Akku-borehammer |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominelt omdrejningstal i tomgangA) | o/min | 0–2000
SlagtalA) | slag/min | 0–5400
Enkeltslagstyrke iht. ‌EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Værktøjsholder |  | SDS plus
Maks. bor-Ø |  |
Beton | mm | 16
Stål | mm | 13
Træ | mm | 25
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladere |  | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.