# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Uchwyt wiertarski SDS plus
(2) | Uchwyt narzędziowy SDS plus
(3) | Osłona przeciwpyłowa
(4) | Tuleja ryglująca
(5) | Przycisk do regulacji ogranicznika głębokości
(6) | Przełącznik wiercenia udarowego/blokady obrotów
(7) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(8) | Przełącznik kierunku obrotów
(9) | Włącznik/wyłącznik
(10) | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(11) | AkumulatorA)
(12) | Oświetlenie robocze
(13) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(14) | Śruba motylkowa rękojeści dodatkowej
(15) | Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)
(16) | Ogranicznik głębokości
(17) | Zębaty uchwyt wiertarskiA)
(18) | Trzpień mocujący SDS plus do uchwytu wiertarskiegoA)
(19) | Uchwyt uniwersalny z trzpieniem mocującym SDS plusA)

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.