# Technische gegevens

Accuboorhamer |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominale spanning | V= | 18
Nominaal onbelast toerentalA) | min-1 | 0–2000
Aantal slagenA) | min-1 | 0–5400
Eenmalige slagkracht volgens EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Gereedschapopname |  | SDS plus
Max. boor-Ø |  |
Beton | mm | 16
Staal | mm | 13
Hout | mm | 25
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-.
Aanbevolen oplaadapparaten |  | AL 18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C