# Namestitev

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Pomožni ročaj
Izbor vpenjalne glave in nastavkov
Zamenjava vpenjalne glave
Menjava nastavka
Namestitev vijačnih nastavkov
Odsesavanje prahu/ostružkov