# Műszaki adatok

Akkumulátoros fúrókalapács |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 0–2000
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–5400
Egyedi ütéserő a „EPTA-Procedure 05:2016” (2016/05 EPTA‑eljárás) szerint | J | 2,0
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus
Max. fúróátmérő |  |
Betonban | mm | 16
Acélban | mm | 13
Fában | mm | 25
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 2,4 (2,5 Aó)–2,7 (6,0 Aó)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás soránC) | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V...W-.
Javasolt töltőkészülékek |  | AL 18...

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 4.0 Ah W-. akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény