# Technické údaje

Akumulátorové vrtací kladivo |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Číslo produktu |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Jmenovité volnoběžné otáčky A) | ot/min | 0–2 000
Počet příklepůA) | min-1 | 0–5 400
Intenzita jednotlivých příklepů podle EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Upínání nástroje |  | SDS plus
Max. Ø vrtání |  |
Beton | mm | 16
Ocel | mm | 13
Dřevo | mm | 25
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah) až 2,7 (6,0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječky |  | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.