# Lisakäepide

- Veenduge, et lisakäepide oleks alati kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul võite tööd tehes kaotada tööriista üle kontrolli.

## Lisakäepideme kallutamine (vt jn A)

Kindla ja mugava tööasendi saamiseks võite lisakäepidet (15) suvaliselt pöörata.

- Vabastage lisakäepideme (15) tiibkruvi (14) ja pöörake lisakäepide (15) soovitud asendisse. Seejärel keerake lisakäepideme (15) tiibkruvi (14) jälle kinni.
  Veenduge, et lisakäepideme kinnitusrõngas asuks korpuse vastavas soones.