# Impugnatura supplementare

- Assicurarsi che l’impugnatura supplementare sia serrata saldamente. In caso contrario è possibile perdere il controllo dell’elettroutensile durante l’utilizzo.

## Orientamento dell’impugnatura supplementare (vedere Fig. A)

È possibile orientare l’impugnatura supplementare (15) a piacere, al fine di ottenere una postura di lavoro sicura e per non affaticarsi durante il lavoro.

- Allentare la vite ad alette (14) dell’impugnatura supplementare (15) e spostare l’impugnatura stessa (15) nella posizione desiderata. Riavvitare quindi saldamente la vite ad alette (14) dell’impugnatura supplementare (15).
  Accertarsi che l’anello di bloccaggio dell’impugnatura supplementare si trovi nell’apposita scanalatura sulla carcassa.