# Tehniskie dati

Akumulatora perforators |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Brīvgaitas griešanās ātrumsA) | min-1 | 0–2000
Triecienu biežumsA) | min-1 | 0–5400
Viena trieciena enerģija atbilstīgi EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Instrumenta stiprinājums |  | SDS plus
Maks. urbuma Ø |  |
Betonā | mm | 16
Tēraudā | mm | 13
Kokā | mm | 25
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | AL 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.