# Технически данни

Акумулаторен перфоратор |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Номинално напрежение | V= | 18
Обороти на празен ход по дизайнA) | min–1 | 0–2000
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–5400
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus
Макс. диаметър на отвора |  |
Бетон | mm | 16
Стомана | mm | 13
Дърво | mm | 25
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при съхранение | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-.
Препоръчителни зарядни устройства |  | AL 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.