# Tekniska data

Sladdlös borrhammare |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Märkspänning | V= | 18
Mätnings-tomgångsvarvtalA) | v/min | 0–2000
SlagfrekvensA) | slag/min | 0–5400
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Verktygsfäste |  | SDS plus
Max. borr-Ø |  |
Betong | mm | 16
Stål | mm | 13
Trä | mm | 25
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur under driftC) och vid förvaring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddare |  | AL 18...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C