# Stödhandtag

- Se till att stödhandtaget alltid är ordentligt åtdraget. Annars kan du förlora kontrollen över elverktyget under arbetet.

## Vrid tilläggshandtaget (se bild A)

Du kan vrida tilläggshandtaget (15) som du vill för att få en säker och mindre uttröttande arbetsställning.

- Lossa vingskruven (14) på stödhandtaget (15) och sväng in stödhandtaget (15) till önskad position. Skruva sedan fast vingskruven (14) på stödhandtaget (15) igen.
  Kontrollera att klämringen på stödhandtaget ligger i avsett spår på höljet.