# Date tehnice

Ciocan rotopercutor cu acumulator |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 0–2000
Număr de percuţiiA) | min–1 | 0–5400
Energie de percuţie conform EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus
Diametru maxim de găurire |  |
Beton | mm | 16
Oţel | mm | 13
Lemn | mm | 25
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi al depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandate |  | AL 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C