# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Tensão nominal | V= | 18
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 0–2000
N° de impactosA) | i.p.m. | 0–5400
Intensidade de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Encabadouro |  | SDS plus
Ø máx. de perfuração |  |
Betão | mm | 16
Aço | mm | 13
Madeira | mm | 25
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Carregadores recomendados |  | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C