# Indicazioni operative

##

Con l’asta di profondità (16) è possibile determinare la profondità di foratura desiderata X.

- Premere il tasto per la regolazione dell’asta di profondità (5) e impostare l’asta di profondità nell’impugnatura supplementare (15).
  La scanalatura sull’asta di profondità (16) deve essere rivolta verso il basso.
- Spingere l’utensile accessorio SDS-plus fino a battuta nel portautensile SDS-plus (2). in caso contrario, l’utensile SDS-plus potrebbe spostarsi, falsando la regolazione della profondità di foratura.
- Estrarre l’asta di profondità finché la distanza tra l’estremità della punta e l’estremità dell’asta di profondità non corrisponde alla profondità di foratura desiderata X.

##

- La trasmissione all’alberino filettato si blocca se l’accessorio si inceppa oppure resta bloccato. In considerazione delle forze che vengono generate, afferrare sempre saldamente l’elettroutensile con entrambe le mani, assumendo una postura stabile.

- Se l’elettroutensile si blocca, spegnerlo e sbloccare l’utensile di foratura bloccato. Se si riaccende l’elettroutensile con un utensile di foratura bloccato, si verificano coppie di reazione elevate.

##

L’apposito sistema integrato riduce le vibrazioni.