# Technische Daten

Akku-Bohrhammer |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nennspannung | V= | 18
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 0−2000
SchlagzahlA) | min-1 | 0−5400
Einzelschlagstärke entsprechend EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Werkzeugaufnahme |  | SDS-plus
max. Bohr-Ø |  |
Beton | mm | 16
Stahl | mm | 13
Holz | mm | 25
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)−2,7 (6,0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | −20...+50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-.
empfohlene Ladegeräte |  | AL 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 4.0 Ah W-.

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C