# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min-1 | 0–2.000
Αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 0–5.400
Ισχύς μεμονωμένης κρούσης κατά EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus
Μέγιστη Ø τρυπήματος |  |
Μπετόν | mm | 16
Χάλυβας | mm | 13
Ξύλο | mm | 25
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)−2,7 (6,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | AL 18...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C